裸板1：

1. 设置定时器，FCLK=800M
2. GPIO按键控制变量，控制点灯函数亮不同的灯（非中断）