裸板2：

1、按键中断读写SDRAM，串口输出结果

2、读内存全为FF时报异常中断



